Skjematisk oppstilling av måleinstrument:

Eksempel på krets man kan lage:

Signalnivåer
Spektral respons: 5 – 14 µm
Følsomhet 420K, 1 Hz: 3300V/W
Støynivå: 80mVp-p
Signal output: 3900mVp-p
Offset voltage: 0,7V
Supply voltage: 2,2-15V
Operating temp: -30 ~ 70 grader Celsius

Noen produsenter:
Argo Technology Co. Ltd
SPK Electronics Co Ltd
Xiamen Hualian Electronics Co Ltd
NICERA

Kilder:
http://www.globalsources.com/manufacturers/IR-Sensor.html
http://www.elfa.se/se/index1.html
http://www.elfa.se/pdf/75/07522406.pdf