Sammendrag

I denne laboppgaven ble spenninger og effektflyt i vekselstrømsystemer undersøkt ved å modellere et kraftsystem. Modellen var en enkel enfasevariant bestående av en kilde, en overføringslinje og en lastekvivalent.

Overføringslinjen ble modellerert med en luftspole og lastens effekt og spenning, og fasevinklene til disse ble målt for ulike laster.

Disse målingene ble brukt til å studere virkningen av de forskjellige lasttypene på effektoverføringen og spenningstapet i overføringslinjen.

Til slutt ble det gjort en serie målinger med resistiv last med forskjellige motstandsverdier for å lage en P-U kurve (en såkalt nesekurve) og ut fra denne finne lastens maksimale aktive effekt.

For å minimere tapet i overføringslinjen fungerte en kapasitiv last best. For å få lasten kapasitiv så kan man koble en eller flere kondensatorer i parallell med lasten.

P-U kurven ble brukt til å finne den maksimale effekten for kombinasjonen av spenningskilden og overføringslinjen, og spenningen man fikk denne ved.

2006-11-08T14:16:36