Sammendrag
Rapporten tar for seg en absoluttverdikrets bygd opp av kombinatoriske kretser. Denne kretsen regnet ut absoluttverdien til et inngangssignal i form av et fire-bits binært tall i tos-komplementform. I tillegg ble forplantingsforsinkelsen gjennom kretsen samt stige- og falltiden til portene målt.

Selve kretsen fungerte etter hensikt og regnet riktig absoluttverdi på alle inngangskombinasjoner fra testtabellen. Det ble målt en forplantingsforsinkelse gjennom kretsen, som må tas hensyn til hvis kretsen skal brukes i større applikasjoner.

2006-11-14T09:55:43